**BROJ I VELIČINE PARCELA U GOSPODARSKOJ ZONI**

Ovdje je dan tabelarni prikaz (iz DPU-a) građevinskih parcela–katastarskih čestica koje su predmet prodaje, oznake, površina po DPU-u, namjena, postotak izgrađenosti i iskorištenosti, stvarna površina koja je predmet prodaje, način korištenja.

U koloni 1 OZNAKA GRAĐEVINSKE ČESTICE (1, 2, 3), pripadajući je broj temeljen na podjeli po odredbama Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Antunovac.

U koloni 1 oznakom K.Č.BR. naznačen je broj čestice temeljem provedenog parcelacijskog elaborata provedenog u nadležnom Katastarskom operatu i Zemljišnoj knjizi nadležnog suda.

U koloni 6 POVRŠINA KATASTARSKE ČESTICE ZA PRODAJU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA**  **GRAĐEVNE**  **ČESTICE (GČ)**  **I K.Č.BR.** | **POVRŠINA GČ PO DPU-u** | **POVRŠINA I NAMJENA GRADIVOGA DIJELA GČ (m2)** | | | | **NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA – max. KOEFICIJENT** | | |
| **POSLOVNA (K)** | **MJEŠOVITA (M)** | **UKUPNO** | **POVRŠINA M² KAT. ESTICE ZA PRODAJU** | **IZGRAĐE-NOSTI kig** | **ISKORIŠTE-NOSTI**  **kis** | **BROJ ETAŽA (E)**  **VISINA**  **(V)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **PROSTORNA CJELINA „A"** | | | | | | | | |
| **1 – 903/7** | 1.403,20 | 978,60 | - | 978,60 | **1.449** | 0,60 (0,70) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **2 – 903/8** | 1.271,33 | 300,00 | 547,98 | 847,98 | **1.304** | 0,60 (0,67) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **3 – 903/9** | 1.267,61 | 300,00 | 545,49 | 845,49 | **1.294** | 0,60 (0,67) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **4 – 903/29** | 79,79 | - | - | 49,00 |  | 0,61 | 0,61 | P/6 m |
| **5 – 903/10** | 2.015,23 | - | 1.060,39 | 1.060,39 | **2.055** | 0,53 | 2,12 | Po+P+2/13,50 m |
| **6 – 903/11** | 2.197,20 | 260,39 | 955,02 | 1.215,41 | **2.197** | 0,55 | 2,20 | Po+P+2/13,50 m |
| **7 – 903/12** | 2.361,29 | 300,00 | 1.068,31 | 1.368,31 | **2.361** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **8 – 903/13** | 2.311,13 | 300,00 | 1.034,88 | 1.334,88 | **2.311** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **9 – 903/14** | 2.260,98 | 300,00 | 1.001,44 | 1.301,44 | **2.261** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **10 – 903/15** | 2.210,83 | 300,00 | 968,00 | 1.268,00 | **2.211** | 0,57 | 2,28 | Po+P+2/13,50 m |
| **11 – 903/16** | 2.160,17 | 300,00 | 934,20 | 1.234,20 | **2.160** | 0,57 | 2,28 | Po+P+2/13,50 m |
| **12 – 903/17** | 2.107,10 | 300,00 | 898,26 | 1.198,26 | **2.107** | 0,57 | 2,28 | Po+P+2/13,50 m |
| **13 – 903/18** | 2.052,14 | 300,00 | 861,62 | 1.161,62 | **2.052** | 0,57 | 2,28 | Po+P+2/13,50 m |
| **14 – 903/19** | 2.363,32 | 1.198,15 | - | 1.198,15 | **2.363** | 0,51 | 2,04 | Po+P+2/13,50 m |
| **15 – 903/20** | 60,79 | - | - | 49,00 |  | 0,81 | 0,81 | P/6 m |
| **16 – 903/30** | 1.929,29 | 1.074,90 | - | 1.074,90 | **1.938** | 0,56 | 2,24 | Po+P+2/13,50 m |
| **17 – 903/28** | 2.140,25 | 260,40 | 1.005,68 | 1.226,08 | **2.157** | 0,59 | 2,36 | Po+P+2/13,50 m |
| **18 – 903/27** | 2.297,57 | 300,00 | 1.125,82 | 1.425,82 | **2.315** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **19 – 903/26** | 2.246,08 | 300,00 | 1.091,65 | 1.391,65 | **2.262** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **20 – 903/25** | 2.194,59 | 300,00 | 1.057,17 | 1.357,17 | **2.209** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **21 – 903/24** | 2.143,09 | 300,00 | 1.022,85 | 1.322,85 | **2.156** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **22 – 903/23** | 2.091,61 | 300,00 | 988,21 | 1.288,21 | **2.103** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **23 – 903/21** | 1.772,91 | 1.123,19 | - | 1.123,19 | **1.773** | 0,60 (0,63) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **24 – 903/22** | 51,19 | - | - | 25,00 |  | 0,49 | 0,49 | P/6 m |
| **UKUPNO „A“** | **42.988,69** | **9.093,63** | **16.166,97** | **25.383,60** | **43.038** | **Gig=0,59** | **Kis=2,11** |  |
| **PROSTORNA CJELINA „B"** | | | | | | | | |
| **25 – 904/10** | 3.587,04 | 949,17 | 1.369,34 | 2.318,51 | **3.587** | 0,60 (0,65) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **26 – 904/11** | 3.423,12 | 376,93 | 1.860,66 | 2.237,59 | **3.423** | 0,60 (0,65) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **27 – 904/12** | 3.346,01 | 394,03 | 1.890,16 | 2.284,19 | **3.346** | 0,60 (0,68) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **28 – 904/13** | 3.134,24 | 2.222,33 | - | 2.222,33 | **3.134** | 0,60 (0,71) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **29 – 904/4** | 2.366,58 | 666,57 | 992,13 | 1.658,70 | **2.367** | 0,60 (0,70) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **30 – 904/5** | 1.790,40 | 300,00 | 747,49 | 1.047,49 | **1.790** | 0,59 | 2,36 | Po+P+2/13,50 m |
| **31 – 904/6** | 1.737,60 | 300,00 | 712,29 | 1.012,29 | **1.738** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **32 – 904/7** | 1.684,79 | 300,00 | 677,08 | 977,08 | **1.685** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **33 – 904/8** | 1.631,98 | 300,00 | 641,88 | 941,88 | **1.632** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **34 – 904/9** | 2.159,86 | 208,00 | 840,00 | 1.048,00 | **2.156** | 0,49 | 1,96 | Po+P+2/13,50 m |
| **35 – 904/27** | 1.745,61 | - | 964,81 | 964,81 |  | 0,55 | 2,20 | Po+P+2/13,50 m |
| **36 – 904/28** | 3.390,58 | - | 1.466,09 | 1.466,09 |  | 0,43 | 1,72 | Po+P+2/13,50 m |
| **37 – 904/14** | 2.159,97 | 721,07 | 693,72 | 1.414,79 | **2.160** | 0,60 (0,66) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **38 – 904/15** | 1.822,23 | 409,94 | 593,07 | 1.003,01 | **1.822** | 0,55 | 2,20 | Po+P+2/13,50 m |
| **39 – 904/16** | 1.892,58 | 251,26 | 695,90 | 947,16 | **1.893** | 0,50 | 2,00 | Po+P+2/13,50 m |
| **40 – 904/17** | 1.807,94 | 375,55 | 739,42 | 1.114,97 | **1.807** | 0,60 (0,62) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **41 – 904/3** | 3.251,72 | - | 1.744,69 | 1.744,69 |  | 0,54 | 2,16 | Po+P+2/13,50 m |
| **42 – 904/29** | 1.475,16 | 1.148,72 | - | 1.148,72 |  | 0,60 (0,78) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **43 – 904/18** | 2.822,70 | 1.625,00 | - | 1.625,00 | **2.823** | 0,58 | 2,32 | Po+P+2/13,50 m |
| **44 – 904/19** | 2.080,00 | 1.430,00 | - | 1.430,00 | **2.080** | 0,60 (0,69) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **45 – 904/20** | 2.080,00 | 1.430,00 | - | 1.430,00 | **2.080** | 0,60 (0,69) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **46 – 904/21** | 2.080,00 | 1.430,00 | - | 1.430,00 | **2.080** | 0,60 (0,69) | 2,40 | Po+P+2/13,50 m |
| **47 – 904/22** | 2.196,38 | 1.240,88 | - | 1.240,88 | **2.196** | 0,57 | 2,28 | Po+P+2/13,50 m |
| **48 – 904/23** | 2.564,70 | - | - | 738,00 | **2.565** | 0,29 | 0,87 | Po+P+1/13,50 m |
| **49 – 904/24** | 49,00 | - | - | 49,00 |  | 1,00 | 1,00 | P/6 m |
| **UKUPNO „B“** | **56.280,19** | **16.079,45** | **16.628,73** | **33.495,18** | **46.364** | **Gig=0,58** | **Kis=2,18** |  |
| **UKUPNO** | **99.268,88** | **25.173,08** | **32.795,70** | **58.878,78** | **89.402** | **Gig=0,58** | **Kis=2,14** |  |

Pročelnik

Ivan Hampovčan, dipl. iur.